ラズベリーパイWindowsからログインする方法

|  |
| --- |
| ssh [pi@192.168.5.1](mailto:pi@192.168.5.1) |

※1代目以外はルータじゃないので２代目以降はWi－Fi経由のSSHではつなげないよ

シャットダウンバッチファイルの場所

|  |
| --- |
| /home/pi/sd.sh |

実行方法

|  |
| --- |
| bash /home/pi/sd.sh |

バッチファイルの中身

|  |
| --- |
| sshpass –p raspberry ssh 192.168.5.2 –l bash sd.sh  sshpass –p raspberry ssh 192.168.5.3 –l bash sd.sh  sshpass –p raspberry ssh 192.168.5.4 –l bash sd.sh  sudo shutdown –h now |

通常のSSHでは対話的にパスワードを入力する必要があるが

sshpassをインストールして、パスワードを事前入力できるようにした。

（セキュリティ面考慮してないけど…）